DEBIT/NIVEAU/PRESSION SOFTWARE – VUE D’ENSEMBLE OPERATIONELLE

NIVEAU DE VISUALISATION

IN 1 mA – IN 2 DEBIT

DEBIT- RES. VOLUME – INF. VOLUME

IN 2 DEBIT – OUT mA 2

PARAMETRES SORTIE

IN 1 mA – OUT mA 1

PARAMETRES

ETALONNAGE

SORTIES

OPTIONS

VOIR DONNES

REGLAGE ENTREE mA

INPUT 1

PRESSION

MENU LEVEL

NIVEAU

VOLUME

UNITE DE VOLUME

INPUT 2\*

DEFINIR VAL KFACTOR

UNITE DE DEBIT

AJUSTEMENT EN LIGNE

INPUT 1

DENSITE ETALON. AUTO

FACTEUR DE CORRECTION

INPUT 2\*

ÉTALONNAGE AUTOMATIQUE

1 SSR

2 SSR

RELAY 3

RELAY 4

4-20 mA 1

4-20 mA 2

SOTIES TEST

* Non visible si l'entrée 2 n'est pas active

LANGUE

FILTRE ENTREE 1

FILTRE ENTREE 2

RETROECLAIRAGE

CONTRASTE

POINT DEC. ENTREE 1

POINT DEC. ENTREE 2

MOT DE PASSE

HORS ACTIVATION

DONNEES PAR DEFAUT

MISE A NIVEAU FIRMWARE

ECHELLE DA VALEUR

SONDE DE SIGNAL

ACTIVATION SORTIES

RESET STATISTIQUES

TYPE VISUEL mA1

AJUSTER ENTREE 4mA1

AJUSTER ENTREE 20mA1

INPUT 1

ECHELLE ENTIERE mA1