DURCHFLUSS/PEGEL/DRUCK SOFTWARE\_BETRIEBSÜBERSICHT

VISUALISIERUNG

IN 1 mA – IN 2 DURCHFLUSS

DURCHFLUSS- RESET VOLUMEN -INF VOLUMEN

IN 1 mA – OUT mA 1

IN 2 DURCHFLUSS – OUT mA 2

AUSGANGSEINSTELL.

EINSTELLUNGEN

KALIBRIERUNG

AUSGANGSSIGNALE

OPTIONEN

DATENANZEIGE

mA-EINGANG BELEGEN

DRUCK

INPUT 1

MENU LEVEL

PEGEL

VOLUMEN

INPUT 2\*

VOLUMENEINHEIT

EINST. KFACTOR WERTS

DURCHFLUSSEINHEIT

INLINE-ABSTIMMUNG

INPUT 1

AUTO-KALIBR. DICHTE

INPUT 2\*

KORREKTURFAKTOR

AUTOMATISCHE KALIBRIERUNG

1 SSR

2 SSR

RELAY 3

RELAY 4

4-20 mA 1

4-20 mA 2

OUTPUT TEST

\* Nicht sichtbar, wenn der Eingang 2 nicht aktiv ist

SPRACHE

FILTER EINGANG 1

FILTER EINGANG 1

BACKLIGHT

KONTRAST

DEZ. STELLE EING. 1

DEZ. STELLE EING. 2

PASSWORT

OUT- AKTIVIERUNG

DEFAULT-WERT

FIRMWARE AKTUALIS.

SKALENWERT

SIGNAL SONDE

AUSGANGSANSTEUERUNG

STATISTIK RESET

VISUELLER TYP mA1

4mA1-EING ANPASSEN

20mA1-EING ANPASSEN

INPUT 1

mA1 ENDSKALA